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Советы по эксплуатации 
слива-перелива Vega    
    
Особое внимание уделите сливу-переливу Vega с покрытиями: золото, бронза, черный, белый, никель, серебро, графит.
  Относитесь к нему аккуратно. 
  Протирайте только мягкой ветошью с мыльным раствором, без использования каких-либо агрессивных средств.
Как нельзя ухаживать за сливом-переливом
           Категорически неприемлемы воздействия на поверхность изделия   
           следующих средств:
· абразивных (царапающих) средств;
· средств с высоким содержанием этилового спирта;
· средств, содержащих ацетон, химические очищающие средства, разбавители для красок, бензин, сосновый скипидар и т. п.;
· растворителей и очищающих средств, относящихся к химическим классам кетонов, сложных эфиров и ароматических растворителей;
· концентрированных кислот (как минеральных – серная, азотная и хромовые кислоты и др., так и органических);
· разбавленных фтористоводородных и цианистоводородных кислот;
· галогеносодержащих углеводородов;
· хлорированных углеводородов (дихлорэтан, хлороформ);
· альдегидов;
· бензола, трихлорэтилена;
· спиртов (метиловый, бутиловый, этиловый, пропиловый)
             
Слив-перелив прослужит долго и сохранит идеальный внешний вид, если следовать несложным правилам:
·  - Не использовать для нанесения рекомендуемых средств щетки с жесткой (и тем более металлической) щетиной;
·  - Не добавлять в самостоятельно изготавливаемые чистящие средства вещества, которые могут нанести сливу непоправимый вред  — нашатырный спирт, муравьиную кислоту, формалин.
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