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     Гидромассажная ванна – безусловно, тот предмет, использование которого сочетает в себе приятное с полезным. Для того чтобы она как можно дольше и эффективнее работала, необходимо правильно ухаживать за ней. Это сантехническое оборудование легко может выйти из строя при несоблюдении элементарных правил эксплуатации, ведь оно требует бережного отношения.
     Поэтому необходимо знать, как ухаживать за гидромассажной ванной. Следуя простым советам из данной статьи, вы сведете к минимуму риск возникновения различного рода проблем и поломок и сможете дальше снимать стресс и восстанавливать жизненные силы с комфортом.
     Как ухаживать за гидромассажной ванной? В зависимости от периодичности проведения действия по регулярному обслуживанию гидромассажной ванны можно разделить на три типа: ежедневные, ежемесячные и ежегодные.
     По завершении водных процедур необходимо смыть с поверхности чаши остатки мыла, грязь и жир при помощи мягкой губки, при этом использовать специальные средства не обязательно. Чистую ванну, а также смесители и выступающие части форсунок вытирают сухой ветошью.
     Регулярный уход избавит от известкового налета, ржавых потеков, плесени, неприятного запаха.

                

Как нельзя ухаживать за гидромассажной ванной
           Категорически неприемлемы воздействия на поверхность изделия   
           следующих средств:
· абразивных (царапающих) средств;
· средств с высоким содержанием этилового спирта;
· средств, содержащих ацетон, химические очищающие средства, разбавители для красок, бензин, сосновый скипидар и т. п.;
· растворителей и очищающих средств, относящихся к химическим классам кетонов, сложных эфиров и ароматических растворителей;
· концентрированных кислот (как минеральных – серная, азотная и хромовые кислоты и др., так и органических);
· разбавленных фтористоводородных и цианистоводородных кислот;
· галогеносодержащих углеводородов;
· хлорированных углеводородов (дихлорэтан, хлороформ);
· альдегидов;
· бензола, трихлорэтилена;
· спиртов (метиловый, бутиловый, этиловый, пропиловый)
       Гидромассажная ванна прослужит долго и сохранит идеальный внешний вид, если следовать несложным правилам:
· не использовать для нанесения рекомендуемых средств щетки с жесткой (и тем более металлической) щетиной;
· не добавлять в самостоятельно изготавливаемые чистящие средства вещества, которые могут нанести джакузи непоправимый вред, — нашатырный спирт, муравьиную кислоту, формалин;
· не запускать автоматическую очистку системы при неполном погружении форсунок в воду.
       
      Не стоит совмещать гидромассаж с мытьем тела при помощи геля или пены: компоненты этих средств оставляют на трубках труднорастворимый налет, что со временем приведет к выходу системы из строя.



Особое внимание уделите форсункам из золота, бронзы, цвет-черный .
                                                Они нежнее всего!
            Относитесь к ним аккуратно. Протирайте только мягкой ветошью без использования каких-либо средств.


      

Наконец, главное правило:

Следуйте инструкции производителя, как ухаживать за ванной с гидромассажем, чтобы наслаждаться безупречной работой вашего джакузи как можно дольше.






















